中国人民解放军32306部队各营区消防器材新购及维修项目
新购消防器材清单
	序号
	货物名称
	参数
	数量
	备注

	1
	70KG干粉
	灭火级别：15A/233B,瓶身材质：碳钢，温度范围：-20℃-+50℃，驱动气体：氮气1.2Mpa，灭火剂：ABC干粉，
	75
	

	2
	8KG干粉
	灭火级别：4A/144B,瓶身材质：碳钢，温度范围：-20℃-+55℃，驱动气体：氮气1.2Mpa，灭火剂：ABC干粉，
	1005
	

	3
	4KG干粉
	灭火级别：2A/55B,瓶身材质：碳钢，温度范围：-20℃-+55℃，驱动气体：氮气1.2Mpa，灭火剂：ABC干粉，
	2
	

	4
	2KGC02
	灭火级别：21B,瓶身材质：合金钢，温度范围：-10℃-+55℃，灭火剂：二氧化碳CO2，
	4
	

	5
	2KG干粉
	灭火级别：1A/21B,瓶身材质：碳钢，温度范围：-20℃-+55℃，驱动气体：氮气1.2Mpa，灭火剂：ABC干粉，
	36
	

	6
	2KG水基
	灭火级别：1A/55B,瓶身材质：碳钢，温度范围：+5℃-+55℃，驱动气体：氮气1.2Mpa，灭火剂：3%（AFFF-6℃）泡沫，
	15
	

	7
	消防水带
	符合GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和实验方法》标准。口径：65mm；长度：25m；单位长度重量：302g；爆破压力：≥6.0MPa轴向延伸率：≤8%；直径膨胀率：≤8%；附着强度：49N/25mm；扯断伸长率：≥280%；扯断强度：≥12MPa。
	13盘
	


维修消防器材清单
	序号
	灭火器型号
	数量
	单位
	备注

	1
	50KG干粉灭火器
	26
	个
	维修

	2
	45KG水基灭火器
	1
	个
	维修

	3
	35KG干粉灭火器
	31
	个
	维修

	4
	8KG干粉灭火器
	702
	个
	维修

	5
	6KG水基灭火器
	6
	个
	维修

	6
	4KG干粉灭火器
	181
	个
	维修

	7
	3KG干粉灭火器
	28
	个
	维修

	8
	3KGCO2灭火器
	12
	个
	维修

	9
	2KG干粉灭火器
	29
	个
	维修

	10
	2KG水基灭火器
	2
	个
	维修

	11
	2KGCO2灭火器
	10
	个
	维修

	12
	1KG干粉灭火器
	3
	个
	维修



