	序号
	货物名称
	规格参数
	单位
	数量

	1
	钢琴
	★1.外壳尺寸（长×宽×高）：≥1500×595×1190mm
2.铁板：采用传统沙铸铁板工艺，音色纯正。
3.音板：采用优质木材制作的不等厚加强型实木音板，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计需符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声和纯正的音质效果。
4.琴弦：采用名牌钢线，音色纯净，音准稳定。
5.弦码：采用弯压结构设计，用色木多层板制作，振动响应精确、迅速。
6.弦轴板：由多层硬木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。
7.弦槌：采用优质纯羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦槌，音色圆润通透。
8.制音器：采用优质羊毛制造，制音效果好。 
转击器、联动杆、制音杆：采用坚硬细密的优质木材制作，强度高韧性大、运动灵敏、观感典雅。
9.顶杆：采用高强度ABS材质，不易磨损，自润性能佳，保证了产品的使用寿命。
10.琴键：采用亚光黑键，色泽和质感如同乌木，触感舒适自然。
11.键板：采用优质木材制作的实木键板，性能稳定。
12.缓降器：采用优质内置键盖缓降器，安全耐用。
13.脚轮：采用双轮脚轮，具有转动灵活、推行顺畅、噪声低的特点。
14.外壳涂饰：采用名牌的不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整。
★15.需提供国家级产品质量检测报告复印件。
16.需带配套钢琴罩。
	台
	48

	2
	钢琴凳
	专业钢琴凳。优质PU面，四条直腿。
	个
	48

	3
	智慧琴房硬件
	系统管理电脑
	不低于以下配置：
i5-9500/8G/2T/集显/无光驱/键鼠/DOS/180W/21.5宽
	台
	1

	4
	
	服务器
	不低于以下配置：
外形：两路 2U 机架式服务器
CPU ：2 × E5-2640v4 2.4Ghz 10 核心
内存：48GB RDIMM, 2400MT/s, 单列, x8 带宽
	台
	1

	5
	
	上下琴读卡器
	1、工作温度：0℃ ~ 70℃；
2、工作湿度：10% ~ 90%；
3、供电方式: USB供电；
4、工作频率: Mifare系列：13.56MHz；
5、读卡距离：Mifare系列≥30mm；
6、USB接口，即插即用，免驱动安装；
7、自动检测卡片；
8、ARM32位芯片，相应速度快，并支持DES，3DES,-PBOC等算法；
9、通信数据使用3DES+随机数混合加密，安全可靠，内部预留FLASH，供软件调用，支持M1卡全部指令（寻卡，读卡，写卡，复制，写值，加值，减值）；
10、完善支持CPU卡指令
支持卡片数据透传，教师学生上下琴刷卡，系统自动统计；
11、可同时读身份证卡及现有的校园一卡通卡，二维码信息；
	套
	1

	6
	
	智慧琴房宝
	1.处理器：控制主机采用32位工业级处理器；
2.联动：琴房宝主机之间可实现相互通信，实现跨控制主机及人体语音播报器之间联动、与琴房内的灯光排插联动、与琴房内烟感设备间的联动；
3.琴房权限控制：支持不同学生卡组、不同数量、指定时间、按权限顺序组合开门；
4.琴房开门时间：开门时间精确到0.1秒，可按照琴房软件后端发送命令来设定开琴房门时间；
5.远程升级：琴房控制主机固件可通过远程网络升级；
6.语音提示：实现学生上下琴语音提示功能；
★7.通信方式：POE通讯、WIFI通讯、GPRS通讯、TCP/IP、485五种通讯方式供选择，通讯方式默认为POE通讯。 
8.通讯密码支持通信密码验证功能，可以在通信时确认密码，达到更加安全的级别。通信密码采用8位数字，通信密码可按需修改
★9.无线发射电路：设备内部带有无线电路传感器，可通过无线电控制琴房内的电路（提供琴房宝触模按键开关灯界面做为佐证资料）
★10.接入电压：POE电源接入，用于显示接入的电压伏数，当电压过高或过低，硬件将自动提示。
11.学生上琴时间过期提示：某学生如果上琴有效期按后台琴房软件设置规则时间为2小时，每次琴房控制主机会通过网络协议传送给人体语音播报器，提示该学生有效期快过期。
12.用电控制：可控控制琴房内的空调、风扇、电灯等用电控制
13.触摸屏上显示琴房名称、琴房类型、使用人姓名、剩余使用时长以及下一预约人和预约时间，一目了然。
★14.管理员可通过触摸琴房宝上的菜单按键，输入有权限账号和密码，进入琴房宝后台管理界面直接控制琴房内灯控开与关，且控制琴房内的灯必须采用无线方式控制。（提供该琴房门口机的琴房宝功能界面照片，提供一种便于使用的智慧琴房宝实用型专利证书，作为佐证材料）
★15.接受前端学生琴卡、身份证信息以及二维码信息传过来的卡号及二维码指令进行判断是否合法（提供现场案例图片作为佐证材料）
16.识别方式：二维码、校园IC卡、密码、身份证各种组合
17.二维码识别模式：1：N,1:1，识别速度 ≤1秒
18.二维码容量：3000张，卡片3000张，密码3000张；
★19.可设置琴房门锁动态二维码编号，后台软件设定后传送至前端读卡器的夜晶屏上供学生扫码；（提供现场案例图片作为佐证材料）
★20.此二维码读卡器要求同时兼容现有的校园一卡通卡片和身份证及二维码识别技术；（提供现场案例图片作为佐证材料）；
★21.应急功能：琴房门口机琴房宝有权限管理员进入管理员界面后，可把琴房宝设置为应急状态，设为应急状态后琴房门自动断电开门，且不再通电关门。退出应急状态，琴房恢复正常使用，门锁正常开关。（提供该琴房门口机的琴房宝功能界面照片和智慧琴房宝嵌入式软件著作权作为佐证材料）
★22.设备规格：屏幕采用≥4.3寸TFT彩色液晶屏，液晶屏上有图标直观的显示网络是否正常连接、显示上琴或下载的速率。学生上下琴时设备外观有直观指示灯提示，琴房无人时设备边框一圈绿灯闪烁，琴房有人时设备边框一圈红灯闪烁。

（为证明以上功能真实有效，需提供针对加“★”参数的功能演示视频作为佐证材料，以U盘形式递交。如视频中不能演示，该带“★”的参数按不满足扣分）
	台
	63

	7
	
	智慧人体语音管理机
	1.采用微波人体感应技术；
2.感应器拥有广阔的感应视野；
3：掉电记忆功能；
4.内嵌最具竞争力的高音质MP3模块，支持播放MP3格式音频文件；
5.内置语音提示器，可存储5分钟语音；
6.10级音量控制，可以根据各种场合需要进行音量调节；
7. 485通讯，与智慧琴房宝间相互通信，收发各种不同信号；
8.接收门状态传感器信号，传送至智慧琴房宝，实时判断琴房门的状态；
9.接收人体感应器信号，实时传送信息给服务端，判断琴房内是否有人；
10.内置报警模块，判断是否有人非法闯入，语音提示非法闯入等语音，同时传送非法闯入信息至服务端报警，提示管理员有人非法闯入；
11.用户可自定义语音提示音；
12.通过门房传感器，判断是否关闭琴房来控制学生的下琴操作。只有在关闭好琴房门时才可下琴。
★13. 为体现以上功能真实有效需提供现场案例图片，设备参考规格：≥宽86mm*高96.5mm*厚31mm，设备自带电容触模开关，学生下琴时触摸设备，琴房门自动打开。
★14.带有出门触摸按钮，练琴结束后学生触摸按钮即可开门，且带电容开关指示，带有红蓝两个指示灯，未触摸时红灯亮，触摸时蓝灯亮，自带有无线发射模块：用于无线控制单火线灯控开关的开或关以及市电插座的开或关。
15.防火PC料，带夜光指示，超薄设计。
16.为方便维护与管理，须与智慧琴房宝为同一厂家品牌。
（为证明以上功能真实有效，需提供针对加“★”参数的功能演示视频作为佐证材料，以U盘形式递交。如视频中不能演示，该带“★”的参数按不满足扣分；）
	台
	63

	8
	
	智能琴房门锁
	1.智能琴房门禁锁,280KG带信号输出，自控制琴房门是否闭上；
2.结合琴房控制主机使用，自带判断琴房门是否关上功能，学生下琴时若琴房门没关好，学生刷卡时提示无法下琴，请关好门后在下琴； 
3.紧急开门，支持紧急开门及卡刷卡进行紧急开门功能，支持后台消防所有开起琴房门（在紧急情况下后台软件或有权限手机端点开启所有琴房门，所有琴房就断电开门）；
4.联网远程开门，支持通过软件进行联网远程开门功能；
★5.为证明以上功能真实有效，需提供权威机构出具的检测报告；
6.为方便维护与管理，须与智慧琴房宝为同一厂家品牌；
7.提供云端智能锁接口管理平台软件著作权。
	把
	63

	9
	
	智能控电器
	1.与琴房宝联动使用；
2.无线通讯；
3.内置射频：315MHz
4.工作电压：AC220V 50~60HZ
5.待机电流：小于1mA
6.工作温度：-20~55℃
	把
	63

	10
	
	上下琴自助机
	1.采用一体化、模块化整体结构设计。
2.外观端庄典雅，造型美观大方，现代感强。
2.机柜冷轧钢板，高温烤漆，颜色自选。
3.产品配备高档音效，带低音炮，音质完美。
4.内置散热风扇，效果良好。
5.内置安全可靠的集成电路及电源插板。
6.外部接口：网络口，USB，PC开关键，总电源开关。
7.工作电压：AC220V±10 50HZ±1。
8.具有极佳扩展性和可维护性，可根据客户要求设计和配备非接触式IC/ID读卡器、64位或者16位金属键盘、 等设备。方便扩充刷卡、密码键盘输入等功能。
9.触摸液晶屏≥32寸，响应时间<4ms;点距为0.26；高亮大于300流明；
10.内置与琴房软件配套使用的上下琴刷卡器，用于学生上下琴，同时读取身份证、现有的校园卡以及识别二维码。
11.内置琴房软件客户端，实时显示琴房的状态；
12.琴房分类显示，按楼层、分组、类型多种方式，不同颜色显示琴房的占用、空余、维修状态；
13.内置二维码识别上下琴模块，琴房系统自动判断二维码是否合法，合法下发权限，不合法退回；
★14、为保证系统24小时稳定运行，操作系统必须是安卓系统（提供自助机安卓系统运行环境照片作为佐证资料）。
	台
	1

	11
	
	琴房状态显示屏
	1.显示屏≥55寸
2.显示所有琴房状态、学生刷卡上下琴房记录；
	台
	1

	12
	
	LED显示屏
	尺寸不低于：长3.54M*宽1.77M，LED大屏，≥P2.5
	平方
	6.26

	13
	
	工控主机
	自带琴房显示软件，支持24小时不间断通电，带输出接口
	台
	1

	14
	
	烟雾探测器
	1.工作电压：交直流9V~35V
2.报警指示：红色LED常亮
3.传感器：红外光电传感器
4.可自动判断琴房内是否有人抽烟，感应到烟雾时将会自动报警，琴房门自动打开。
	个
	63

	15
	
	POE交换机
	
1.交换容量≥68Gbps, 转发性能≥42Mpps，10/100/1000Base-T以太网端口≥24个，千兆SFP≥4个，支持PoE+，MAC表≥16K；
2.支持EEE 802.3az（能效以太网），提供端口低耗电闲置模式，大幅度降低功耗；
3.设备可通过Web可视化的界面，对交换机的各种功能进行简单方便的操作;
4.设备支持丰富的安全特性，如802.1x、RADIUS、Portal、NAC等安全认证方式；
5.功率370W以上
	台
	11

	16
	
	UPS不间断电源
	容量：20KVA 
要求采用纯在线双转换式； 
输入电压范围: 180~460VAC
输入频率: 45~65Hz，输入功率因素：>0.99；
输出电压: AC（208  220  230  240）±1%可调；
输出频率精度: 50HZ±0.2%；
输出功率因数: ≥0.8；
★过载能力: 105%~130% 10min, 130%以上1min；
峰值因数: 3:1；
显示界面: LCD单色显示屏；
★维修旁路功能：有
具有同规格多台并联运行功能（至少具备3台并机运行的能力）；
系统的控制采用智能化的微处理器和先进的数字信号测控技术来构成对UPS电源的实时监控，实现对UPS电源各项参数的智能化管理，使之成为可以无人值守、连续运行的电源。具有LCD显示屏，并以信息格式的形式显示，能够实现操作提示，记录历史事件，显示所有可能出现的故障，并具务记忆功能；
具有远程遥控功能，具有SNMP网管功能，实时监视UPS及电池组工作时的状态、参数、报警记录，如：相电压、线电压、电流、功率、电池温度、蓄电池电压等，出现问题及时检修。
★蓄电池采用铅酸免维护蓄电池，UPS电源必须提供三年质保服务承诺书。                  
主机和电池统一品牌
蓄电池：
★铅酸免维护电池12V100AH。16节，供电量至少满足一小时时长；
1、结构设计实现完全密封，配合高效率氧气重组技术，完成水分再生， 从而达到不需要加水及免维护之效果。
2、电池内置安全阀及阻液片，可调节电池内部压力及阻止腐蚀性气体析出，使用安全可靠.
3、蓄电池间接线端子应选用导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。
4、蓄电池外壳无变形、裂纹及污渍；极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。
配套国产优质16节电池柜1套
	台
	1

	17
	
	半球摄像机
	产品外形：星光半球
成像器件：1/2.7英寸Progressive Scan CMOS
有效像素：不低于400万
分辨率：不低于2560×1440
	台
	64

	18
	
	枪型摄像机
	产品外形：智能枪型摄像机
成像器件：1/2.7英寸Progressive Scan CMOS
有效像素：不低于400万
分辨率：不低于2560×1440
	台
	8

	19
	
	枪机支架
	需适合枪型/筒型/一体型摄像机壁装
1.压铸铝合金材质，表面做喷塑处理
2.支架带出线孔，安装更加美观
3.摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密
4.摄像机安装座可旋转，方便摄像机调整角度
	个
	8

	20
	
	48口交换机
	48口企业级千兆交换机
	台
	1

	21
	
	网络硬盘录像机
	网络视频输入：32路
网络视频接入带宽：256Mbps 
HDMI输出：1路，
分辨率：4K（3840×2160）/30Hz，
VGA输出:1路，与HDMI同源，含分屏功能
	台
	3

	22
	
	硬盘
	监控类型：监控硬盘
内存：≥6T
	块
	12

	23
	
	显示设备
	尺寸：≥21.5英寸LED屏
1080P高清画质
接口：HDMI，VGA
	台
	3

	24
	
	音响
	1.需搭载蓝牙5.0技术
2.同轴驱动单元
3.集成60W D类功放
4.ABS模压箱体，带低频倒相孔
5.固定式安装
6.三组输入接口
	套
	5

	25
	
	系统安装调试费
	含rvv 4*1.0、rvv2*1.0、CAT-6(六类网线)、弱电桥架100*100、6芯单模光纤、千兆光纤接收器、六类非屏蔽水晶头、12V2A电源、HDMI线雾灰色、监控与琴房系统安装、调试、培训
	批
	1

	26
	空调系统
	室外机1
	制冷量:不低于40KW，制热量：不低于45KW，风量：≥14000m³/h
	台
	1

	27
	
	室外机1
	制冷量:不低于90KW，制热量：不低于100KW，风量：≥28000m³/h
	台
	1

	28
	
	室内机1
	制冷量:不低于2.2KW，制热量：不低于2.5KW，风量：≥450/340/220m³/h
	台
	60

	29
	
	室内机2
	制冷量:不低于2.8KW，制热量：不低于3.2KW，风量：≥450/340/220m³/h
	台
	1

	30
	
	室内机3
	制冷量:不低于4.0KW，制热量：不低于4.5KW，风量：≥750/570/420m³/h
	台
	1

	31
	
	室内机4
	制冷量:不低于4.5KW，制热量：不低于5.0KW，风量：≥750/570/420m³/h
	台
	1

	32
	
	安装及材料
	安装场地面积762m²,安装房间每个都要求单独控开。材料含单面彩钢酚醛风道、铜管、分歧管、冷凝水管、风口、保温、电线、冷媒、辅材、主机基础制作、主机电源线等
	批
	1

	33
	



新风系统
	全热新风机1
	风量：≥800风量
采用吸音保温材料，具有风量大、静压高、噪音低，运转平稳。
	台
	1

	34
	
	全热新风机2
	风量：≥1000风量
采用吸音保温材料，具有风量大、静压高、噪音低，运转平稳。
	台
	2

	35
	
	安装及材料
	1.主要材料（根据现场情况调整）含：PVC风道φ160 、PVC风道φ110 、PVC风道φ75 、软连接、管件及辅件、0.75mm信号电线、防雨百叶出风口、新风出风口、新风回风、电源线。
2.安装场地面积762m²,安装房间每个都要求单独控开。
	批
	1

	36
	琴房整体改造
	石膏板吊顶
	轻钢龙骨框架/9mm石膏板/内嵌吸音棉/吊丝配备减震器
	㎡
	700

	37
	
	100mm厚吸音墙面基础
	阻燃板50mm框架，内填充吸音棉，隔音毡石膏板饰面。
	㎡
	2580

	38
	
	吸音板
	陶铝吸音板，厚度：15mm；环保级别,E0级;吸音系数≥0.8；基材，松木
	㎡
	1283

	39
	
	教室内外墙隔音粘
	2mm阻尼隔音粘
	㎡
	2581

	40
	
	石塑地板
	2mm同质通透塑胶地板，含水泥自流平找平。
	㎡
	265

	41
	
	木地板
	木地板，环保防腐耐磨
基材，复合实木；厚度15mm；环保级别，E0级；防火等级，B1级；表层金刚耐磨处理；龙骨，单层复合实木龙骨
	㎡
	423

	42
	
	顶面乳胶漆
	清理基层：对粘结在基层上的水泥浆皮、混凝土渣子等清除干净，含腻子铲除，用笤帚清扫干净，洒水湿润/、涂刷墙固2遍，交叉均匀地涂刷到墙面/涂刷部位：室内顶面/、批刮腻子2-3遍，打磨平整，细砂纸均匀打磨，修补平整。
外饰环保乳胶漆2-3遍
	㎡
	504

	43
	
	小窗户
	国标5mm三层中空钢化玻璃，定制实木套装窗套（内外双层），尺寸根据现场实际情况定制
	个
	18

	44
	
	墙裙
	材质：竹木纤维板墙板饰面 厚度：
	㎡
	1120

	45
	
	筒灯
	LED中性光筒灯及灯带
	个
	410

	46
	
	踢脚线及腰线
	黑色拉丝0.6mm厚无指纹不锈钢，刨槽折弯工艺。9mm木工板打底，不锈钢饰面
	米
	1858

	47
	
	门
	定制实木套装通顶门
	个
	65

	48
	
	轻质隔墙
	成品发泡混泥土实心轻质隔墙
	㎡
	1060

	49
	
	走廊墙面石膏板饰面
	9mm石膏板
	㎡
	692

	50
	
	窗帘
	成品定制及安装，符合琴房专业风格
	m
	82

	51
	
	电路改造
	强电改造，含消防指示灯/消防应急照明灯/插座面板/灯具安装，不含主电缆、分户电缆，配电箱。
	㎡
	762


验收标准：符合国家级行业标准，满足采购人要求。
验收方法：采购人根据项目履约情况选择自行验收或组织第三方专家或未中标的投标人进行验收。


