	采购需求一览表（56座/间）

	编号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	教师演示控制

	1
	可移动讲台 
	钢木结构≥1200*600*900mm, 含教师座椅。
	张
	1

	2
	交互式智能黑板
	1.整机中间区域为LED屏幕，两侧黑板区；
2.中间显示区域，屏幕采用≥86英寸 LED 液晶屏； 
3.处理器：≥Intel Core i5,内存：≥6G内存，硬盘：≥128G固态硬盘。
	张
	1

	3
	麦克风
	耳戴式麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。
	套
	1

	4
	智能笔
	平板上书写用教课。
	支
	1

	5
	音箱
	满足学生听课扩音。
	套
	1

	6
	系统集成
	包含电源线（主干、支线）、音频线、视频线、控制线、网线及施工辅料（含VGA线、BNC头、RJ45头、电源插排、PVC线槽），所有线材、电源插排、管材须用（环保、阻燃）质量。另外包括提供技术服务。
	套
	1

	7
	物理虚拟实验室软件
	仿真物理实验室虚拟化实验；
	套
	1

	学生实验操作及学习区

	8
	物理学生实验桌
	★1.新型塑铝结构≥1200*600*780mm
★2.台面：采用厚实验室工业陶瓷台面或实心理化板或佰克板，台面表面为耐腐蚀面。

★3.学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸≥410*330*120，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。

★4.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格≥590*770，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为≥2.0MM.各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。

5.背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。

6.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。
▲开标现场须提供样品。
	张
	28

	9
	实验凳
	塑面实验凳
	张
	56

	10
	仪器柜
	1. 全钢结构900*450*1800
2. 柜体采用优质钢材裸板厚度1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。
3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。
	个
	10

	控制系统

	11
	智能系统控制柜（核心产品）
	★规格：≥500*200*1250mm；
★智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套（每个学生电一个指示灯，老师随时掌握学生漏电保护器通短），分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。
★（1）电源控制系统：可以对220V供电插座进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；
★（2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；
★（3）智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，通过电控箱控制摇臂升降到停任意位置；
▲开标现场须提供样品。
	台
	1

	12
	顶装智能控制平台
	★规格：≥10寸触摸屏,集中控制系统。可执行各分项分页控制；
★（1）通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量；
★（2）照明控制：分组控制整室照明；
★（3）电源控制：控制学生AC220V电源； 
★（4）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。
★（5）手机APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。能使用APP能控制总电源关闭；APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间；使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V；使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等）
▲开标现场须提供样品。
	套
	1

	13
	学生端分组控制系统
	可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能。
▲开标现场须提供样品。
	套
	1

	14
	远程控制系统
	网络远程系统操作。
	项
	1

	15
	温湿度监视系统
	实时监控房间内的温度和湿度。
	项
	1

	16
	摇臂控制系统 
	动力采用为直流24V减速低压电机，连接杆采用≥DN60*1.8mm专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用模具一体成型，形状为正方形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配网络及上下水模块，同时可以扩展煤气等模块。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。▲开标现场须提供样品。
	套
	14

	17
	模块主架舱体 
	采用标准模块化组成，≥1200*720*195mm为一组；材质：设计1.8MM-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。▲开标现场须提供样品。
	组
	14

	18
	集成功能模块舱体
	采用ABS材质。
	套
	14

	19
	插座
	国标插座。
	组
	56

	20
	电源供应模块
	教师主控型，学生接收老师输送的设定电源电压。
	组
	28

	21
	网络模块
	即插即用。
	个
	28

	22
	辅助舱体
	采用标准模块化组成，≥450*720*195mm为一组，具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。
	组
	4

	23
	主架舱体防尘检修板
	采用≥1.0mm优质镀锌钢板，造型独特美观，检修方便。
	组
	14

	24
	辅助舱体防尘检修板
	采用≥1.0mm优质镀锌钢板，造型独特美观，检修方便。
	组
	4

	25
	智能灯光照明装置
	配置LED日光灯1根，每根≥15W，灯罩采用ABS一次成型，安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	组
	12

	26
	智能灯光物联网系统
	物联网控制。
	套
	1

	27
	电源供应线路
	采用≥2.5mm²电线进行系统布线。
	项
	1

	28
	智能控制系统线路
	采用≥1.mm²屏蔽电线进行系统布线。
	项
	1

	29
	舱体末端封板
	采用ABS材质，模具一体成型。
	个
	4

	30
	支架功能封板
	能隐藏水电通风管道及电线，采用PVC材质，方便检修。
	套
	20

	31
	安装支架
	采用碳钢丝杠及专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。
	套
	1

	32
	集成吊顶及环境建设
	根据摇臂控制系统及模块主架舱体系统和智能灯光照明系统，定制铝合金材质集成吊顶。
	项
	1

	33
	安装辅件
	主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。
	套
	1

	34
	系统调试
	系统调试：1、采用吊装安装方式；2、系统结构调试；3、系统控制调试；4、通风系统调试；5、给排水调试；6、供电系统调试；7、照明系统调试。
	项
	1

	35
	顶装安装
	标准化集成安装
	项
	1



