半导体激光器技术参数

1、激光器类型 半导体激光
2、激光器模块 （德国DILAS）
3、激光终端功率 30W
4、激光波长 810nm
5、指示光功率 ＜5mW 
6、脉冲模式 连续，重复，单脉冲
7、脉冲模式-脉宽 0.1s-9.9s
8、单脉冲模式-脉宽 0.1s-9.9s
9、可用光纤 400μm、600μm、800μm
10、光纤传输效率 85%
11、指示光波长 650nm
12、操作方式       按钮式操作
13、存储方案 可存储3个方案
14、冷却方式 风冷
15、整机保修，不少于1年

使用科室：                   医装部：
