郑州大学化工学院关键金属矿化样品制备与矿相转化系统配套装置采购项目（二次）


竞争性谈判文件
采购编号：豫财竞谈-2021-78
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特别提示
1、投标人注册
投标人（供应商） 应首先完成诚信库入库登记（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《河南省公共资源电子交易平台诚信库入库登记指南（工程建设、政府采购》）；诚信库入库登记通过后，方可办理CA数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《公共资源项目CA办理流程》）。
2、响应文件制作
2.1供应商凭CA密钥登录会员专区并按“河南省公共资源交易中心”（www.hnggzy.com）”网上提示自行下载所需项目包含的格式的竞争性谈判文件（.doc）。
2.2供应商须在谈判响应文件递交截止时间前提供：（1）纸质谈判响应文件（A4纸打印并胶状）（2）电子谈判响应文件（.doc）。
2.3电子谈判响应文件须按竞争性谈判文件要求将签字盖章后的扫描图片替换到相应格式中；纸质谈判响应文件须按竞争性谈判文件格式要求加盖供应商的公章并且经法定代表人或授权代表签字。
2.4竞争性谈判文件所要求包含的全部资料应全部制作在谈判响应文件内，谈判响应文件以外的任何资料采购人和招标代理机构将拒收。
3、澄清与变更
采购人、招标代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，招标代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。
4、 因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。




[bookmark: _bookmark1]第一部分竞争性谈判公告
郑州大学化工学院关键金属矿化样品制备与矿相转化系统配套装置采购项目-竞争性谈判公告（二次）
项目概况

郑州大学化工学院关键金属矿化样品制备与矿相转化系统配套装置采购项目（二次）的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）电子交易系统。获取招标文件，并于2021年11月23日09时00分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：豫财竞谈-2021-78
2、项目名称：郑州大学化工学院关键金属矿化样品制备与矿相转化系统配套装置采购项目（二次）
3、采购方式：竞争性谈判
4、预算金额：1260000.00元 最高限价：1260000.00元
	
序号
	
包号
	
名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	
1
	
豫政采(2)20212119 
	郑州大学化工学院关键金属矿化样品制备与矿相转化系统配套装置采购项目（二次）
	
1260000.00
	
1260000.00


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
5.1.采购内容：溶液中战略性稀有金属的高效分离一直是困扰选冶工程学科领域的难题。本项目拟搭建关键金属矿化样品制备与矿相转化系统，主要用于稀有金属的高效矿化富集和分离，实现战略性稀有金属的高效回收和利用。系统装备主要包括：纳米粒度电位仪、纯水仪、紫外分光光度计、干燥箱、管炉、箱式炉、振荡器、天平、球磨机、反应釜等配套设备和装置。 
5.2 供货期：90个日历天
5.3 供货地点：郑州大学指定地点。
6、合同履行期限：90个日历天
7、本项目是否接受联合体投标： 否
8、是否接受进口产品：是
二、申请人资格要求:
1、满足《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求： 无
3、本项目的特定资格要求
1） 具有独立承担民事责任的能力。
2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2020 年度经审计的财务状况报告或其基本开户银行出具的资信证明） 。
3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供自 2021 年以来，最近三个月任意一个月，可以是银行扣款回单或税局开具的凭据） 。
5） 参加政府采购活动前三年内，供应商在经营活动中没有重大违法记录。
6） 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》  (财库 [2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采 购严重违法失信行为记录名单及 ·其他不符合《中华人民共和国政府采购法》 第二十二 条规定条件的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。供应商须提供加盖单位公章的查 询结果证明。
8） 本项目不接受联合体投标。
9） 法律、行政法规规定的其他条件。
10）所投产品为进口产品时投标人须提供《对外贸易经营者备案登记证书》以及所属制造商或中国总代理商针对本项目的唯一授权书及售后服务承诺函。
三、获取采购文件
1.时间:2021年11月17日至 2021年11月19日每天上午 0:00 至 11:59，下午 12:00 至 23： 59（北京时间，法定节假日除外。）
2.地点:凡有意参加投标者，在《河南省公共资源交易中心网》 （www.hnggzy.com） 按要求下载招标文件。招标文件以《河南省公共资源交易中心网》 的电子招标文件为准， 招标人不再提供纸质招标文件。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。
3.方式:供应商应取得 CA 密钥并在河南省公共资源交易中心网站完成市场主体信 息库登记后，方可凭 CA 密钥登陆(http://www.hnggzy.com)市场主体系统并按网上提示 下载招标文件及资料(详见 http://www.hnggzy.com 公共服务-办事指南)。
4.售价： 0 元
四、响应文件提交
1.时间:2021年11月23日上午 9：00（北京时间）
2.地点:河南省公共资源交易中心交易系统中上传加密电子投标文件 
五、响应文件开启
1.时间:2021年11月23日上午 9：00（北京时间）
2.地点:河南省公共资源交易中心远程开标室(七)-5（河南省郑州市经二路12号（经二路与纬四路向南50米路西）。
六、发布公告的媒介及公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》 、《河南省公共资源交易中心门户网》 上发
布，招标公告期限为三个工作日。
七、其他补充事宜
本项目执行环保、中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策。
凡对本次招标提出询问，请按照以下方式系 
1. 采购人信息 
名称：郑州大学
地址：郑州市高新技术开发区科学大道100号
联系人：黄老师
联系方式：0371-67781801 
2.采购代理机构信息（如有） 
名称：河南省伟信招标管理咨询有限公司 
地址：郑州市郑东新区东风南路与创业路交叉口绿地中心北塔16楼。 
联系人：李先生
联系方式：0371-65359921 18738118232
3.项目联系方式
项目联系人：李先生
联系方式：0371-65359921 18738118232
























第二部分谈判须知
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	项号
	内容
	说明与要求

	
1
	
项目说明
	项目名称：郑州大学化工学院关键金属矿化样品制备与矿相转化系统配套装置采购项目（二次）
项目地点： 采购人指定地点

	






2
	


项目概况
	溶液中战略性稀有金属的高效分离一直是困扰选冶工程学科领域的难题。本项目拟搭建关键金属矿化样品制备与矿相转化系统，主要用于稀有金属的高效矿化富集和分离，实现战略性稀有金属的高效回收和利用。系统装备主要包括：纳米粒度电位仪、纯水仪、紫外分光光度计、干燥箱、管炉、箱式炉、振荡器、天平、球磨机、反应釜等配套设备和装置。

	3
	采购方式
	竞争性谈判

	4
	谈判有效期
	自谈判截止之日起60日历天

	5
	质保期
	进口设备质保1年、国产设备质保3年。

	6
	质量要求
	符合国家强制性规定验收标准并通过采购人验收合格。

	7
	供货期
	90个日历天

	8
	投标报价
	供应商登录远程开标大厅（www.hnggzyjy.cn）进行报价。

	

9
	
谈判保证金
	关于投标保证金，根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4号）文件之规定，本项目不再要求供应商提交投标保证金。

	

10
	
电子投标文件的递交
	a、 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf格式或*.nhntf格式）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。
b、投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件 时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。



	

11
	谈判响应文件递交地点及截止时间
	时间：2021年11月23日上午9：00（北京时间）
地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(七)-5（河南省郑州市经二路12号（经二路与纬四路向南50米路西）。

	
12
	谈判时间及地点
	时间：2021年11月23日上午9：00（北京时间）
地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(七)-5（河南省郑州市经二路12号（经二路与纬四路向南50米路西）

	
13
	
成交候选人
	谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，由采购人按照谈判小组推荐的成交候选人顺序确定中标人。

	
14
	付款方式
	付款方式：货物验收合格后，经审计后，甲方向乙方支付全部货款的95％即人民币     元整（小写：￥    元），质保期满后，甲方向乙方支付剩余的全部货款即人民币    元整（小写：￥    元）

	
15
	
履约保证金
	乙方向甲方以转账的方式提供合同总额 5%的履约保证金。履约担保金在签订合同前交学校财务处，货物验收合格，正式交付使用后予以退还。

	16
	踏勘现场
	不组织，自行踏勘

	17
	分包
	不接受分包

	



18
	



联系方式
	名称：郑州大学
地址：郑州市高新技术开发区科学大道100号
联系人：黄老师
联系方式：0371-67781801 
2.采购代理机构信息（如有） 
名称：河南省伟信招标管理咨询有限公司 
地址：郑州市郑东新区东风南路与创业路交叉口绿地中心北塔16楼。 
联系人：李先生
联系方式：0371-65359921 18738118232

	
17
	
采购预算
	1、本次采购预算为126万元人民币；


	适用于本投标人须知的额外增加的变动：
1.在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致，使评委会意见有分歧且又难以协调一致的问题，均由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，否则即为否决。
2.本项目落实节能环保、中小微企业扶持、促进残疾人就业等相关政府采购政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，评标价不作为成交价和合同签约价，成交价和合同签约价仍

	以其投标文件中的报价为准。监狱企业视同小型、微型企业，中小微企业产品和监狱企业产品只给予一次价格扣除，不重复给予价格扣除。中小企业的认定标准按《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号文件执行，供应商应提供《中小企业声明函》等有效证明材料，否则不予认可。
监狱企业视同小型、微型企业，需提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。
残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照关于促进残疾人就业政府采购政
策的通知财库〔2017〕141号要求提供《残疾人福利性单位声明函》等有效证明材料，
并对声明的真实性负责，否则不予认可。




 (
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二、谈判须知

（一）总则


1、适用范围
1.1本谈判文件仅适用于本次谈判文件中所叙述的郑州大学化工学院关键金属矿化样品制备与矿相转化系统配套装置采购项目（二次）。
1.2本次采购采取竞争性谈判方式。
1.3定义：
服务：指参与谈判供应商提供的技术咨询及有关的服务；
日期： 指公历日；
谈判文件中所规定的“书面形式”：是指手写、打印或印刷，包括电报和传真发送。
2、合格的谈判供应商
1）具有独立承担民事责任的能力。
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度经审计的财务状况报告或其基本开户银行出具的资信证明）。
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供自2021年以来，最近三个月任意一个月，可以是银行扣款回单或税局开具的凭据）。
5）参加政府采购活动前三年内，供应商在经营活动中没有重大违法记录。
6）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库 [2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采 购严重违法失信行为记录名单及·其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。供应商须提供加盖单位公章的查询结果证明。
7）本项目不接受联合体投标。
8）法律、行政法规规定的其他条件。
9）所投产品为进口产品时投标人须提供《对外贸易经营者备案登记证书》以及所属制造商或中国总代理商针对本项目的唯一授权书及售后服务承诺函。
3、谈判费用
3.1谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4、适用法律
4.1本次谈判及由本次谈判产生的合同受《中华人民共和国政府采购法》、《中华
人民共和国民法典》等相关法律法规约束。
5、谈判文件的约束力
5.1参与谈判供应商一旦购买了本谈判文件并参加谈判，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。
6、参与谈判要求
6.1谈判文件中技术要求部分为满足采购人所需的最低要求。
6.2本次谈判的项目中的服务，供应商必须在谈判响应文件中提供技术方案。

（二）谈判文件

6、谈判文件的构成
6.1谈判文件包括：
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第一部分第二部分第三部分第四部分第五部分


竞争性谈判公告
谈判须知
合同条款（参考文本）
服务需求
谈判响应文件格式

（请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。）
6.2谈判供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果谈判供应商没有按照谈判文件要求和规定编制谈判响应文件及提交全部资料，或者谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都作出实质性响应，其风险应由谈判供应商承担。没有实质性响应谈判文件要求的谈判响应将被拒绝。
7、谈判文件的澄清
7.1供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前在交易平台上进行提问，要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。
7.2竞争性谈判文件的澄清或答疑将在供应商须知前附表规定的竞争性谈判文件递交截止时间3个工作日前在交易平台上发给所有购买竞争性谈判文件的供应商，但不指明澄清或答疑问题的来源。如果澄清发出的时间距竞争性谈判响应文件递交截止时间不足3个工作日，相应延长竞争性谈判响应文件递交截止时间。
7.3因交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在竞争性谈判响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、通知及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。
8、谈判文件的修改
8.1在竞争性谈判响应文件递交截止时间3个工作日前，采购人可以修改竞争性谈判文件。如有修改，应在河南省政府采购网（http:/www.hngp.gov.cn/）河南省公共资源交易网（www.hnggzy.com）变更公告栏发布，同时系统内部将以“答疑文件”告知供应商，对于各项目中已经成功报名并下载竞争性谈判文件的项目供应商。
（三）谈判响应文件的编制



9、谈判响应语言及度量衡单位
9.1谈判供应商提交的谈判响应文件以及谈判供应商与采购代理机构就有关谈判的所有往来函电均应使用简体中文。
9.2除谈判文件另有规定外，谈判文件所使用的计量单位，均需采用国家法定计量单位。
10、谈判响应文件构成
10.1竞争性谈判响应文件须包括竞争性谈判文件中所要求的内容。
11、谈判函格式
11.1谈判供应商应完整地填写谈判文件中的谈判承诺函格式。
12、谈判响应报价
12.1报价：报价为服务履行完毕前所发生的一切费用，包括单位人员费用、税金及保险费用等。
12.2全部报价均以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。
13、质量要求及服务要求的响应
13.1质量要求响应应对谈判文件中的质量要求逐项作出实质性响应，否则该谈判
响应文件有可能被拒绝。
13.2谈判供应商的服务承诺应按不低于谈判文件中的服务要求的标准做出响应。
14、证明谈判供应商资格的文件
14.1谈判供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的证明文
件，作为其谈判响应文件的一部分。
14.2谈判供应商除必须具有履行合同所必需的能力外，还必须具备相应的财务的能力。
14.3谈判供应商应填写并提交谈判文件中所附的“资格证明文件”。
15、谈判保证金
15.1本项目无须交纳竞争性谈判保证金。
16、谈判响应有效期
16.1谈判响应有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60） 天内。
16.2在特殊情况下，采购代理机构于原谈判响应有效期满前，可向谈判供应商提出延长谈判响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信笺、传真或电报等）。谈判供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃谈判响应，同意延长的谈判供应商既不能要求也不允许修改谈判响应文件。
17、谈判响应文件制作和签署
17.1供应商应按照竞争性谈判文件的要求编制谈判响应文件，谈判响应文件应当对竞争性谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应。
17.2谈判响应文件形式为加密电子谈判响应文件。其他形式的谈判响应文件不予接受。
17.3加密的电子谈判响应文件由“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成。
17.4供应商在制作电子谈判响应文件时，根据“第五部分谈判响应文件格式及内容”要求进行签字盖章签章。未按规定签署的响应文件将按无效处理。
17.5竞争性谈判文件要求签字的，个人电子签章满足签字要求；竞争性谈判文件要求盖章的，企业电子签章满足盖章要求。
（四）谈判响应文件的递交

18、电子投标文件的递交：
18.1各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf格式或*.nhntf格式）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。
18.2投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。
18.3本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为www.hnggzyjy.cn，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。在规定时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。
19、谈判响应截止日期
19.1采购代理机构收到谈判响应文件的时间不得迟于“谈判供应商须知”中规定的截止时间，否则将不予接受。
19.2采购代理机构可以按第16条规定，通过修改谈判文件自行决定酌情延长谈判截止日期。在此情况下，谈判文件购买者和谈判供应商的所有权利和义务以及谈判供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
20、迟交的谈判响应文件
20.1按照第19条的规定，采购代理机构将拒绝其规定的截止时间后收到的任何谈判响应文件。
21、谈判响应文件的修改和撤回
21.1谈判供应商在递交谈判响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的谈判响应截止期前，以书面形式递交采购代理机构。
21.2在谈判响应截止期至采购人在谈判文件中规定的谈判响应有效期期满之间的这段时间内，谈判供应商不得撤回其谈判响应文件。
（五）谈判程序与方法


22、谈判及谈判小组组成22.1采购代理机构将在“谈判供应商须知”中规定的时间和地点组织谈判供应商谈判。投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等，未在规定截止时间前解密的，将不予受理。
22.2谈判小组为3人及以上单数经济、技术专家和采购人代表组成，其中经济、 技术专家不少于三分之二，从河南省政府采购专家库中随机抽取。
23、谈判过程的保密与谈判响应的澄清
23.1谈判采取“背靠背”的方式（不向其他谈判供应商公布、透露其价格等信息）。谈判开始后，直至向成交的谈判供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较谈判响应的有关资料以及成交建议等，均不得向谈判供应商与评定无关的其他人员透露。
23.2谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
23.3谈判小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。澄清的要求和供应商的答复均应采取书面形式，本项目均需通过河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）在线上进行。供应商的答复必须加盖企业电子签章或法定代表个人电子签章，作为响应文件的组成部分。
24、对谈判响应文件的初审
24.1谈判开始，采购代理机构将组织谈判小组进行谈判活动，并独立开展谈判工作。
24.2为有助于对谈判响应文件的审查、评价和比较，谈判小组有权要求谈判供应商对谈判响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明。
24.3谈判小组将审查谈判响应文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格，谈判响应文件是否编排有序且符合谈判文件要求。
24.4谈判小组将首先审查每份谈判响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的应该是与谈判文件要求的全部条款、条件和规定相符，没有重大偏离或保留的谈判响应。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、服务质量或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利或谈判供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的谈判供应商的竞争地位产生不公正的影响。谈判小组决定谈判响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.5谈判小组将允许修正谈判响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何谈判供应商竞争地位的公正性。谈判小组决定谈判响应文件的响应性只能根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.6谈判小组将对确定为实质上响应的谈判文件进行进一步审查，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
24.6.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
24.6.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在谈判小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修正单价；
24.7谈判小组将按上述修正错误的方法调整谈判响应文件中的谈判响应报价，调整后的价格应对谈判供应商具有约束力。如果谈判供应商不接受修正后的价格，则其谈判响文件应将被拒绝。
（六）谈判内容

25、谈判内容
25.1谈判小组讨论、通过谈判要点。
25.2围绕谈判要点，谈判小组与供应商进行谈判，谈判小组全体成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。
25.3在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
25.4对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。
25.5供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交谈判响应文件，谈判响应文件须通过河南省公共资源交易平台不见面服务系统在线提交，并签署企业电子签章或法定代表人个人电子签章。
25.6谈判小组成员应当遵守工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
（七）确定成交谈判单位的原则及标准

26.1谈判采用最低评标价法，具体原则及标准如下。
第一步投标文件的初步评审
谈判中有下列情形之一的，其谈判响应将会被拒绝。
(1)不满足谈判文件规定的谈判供应商资格要求的；
(2)企业电子签章或个人电子签章符合竞争性磋商文件规定；
(3)投标人必须提供针对本次项目的法定代表人授权书；
(4)法定代表人和其授权投标代表人身份证件；
(5)磋商响应文件有效期符合竞争性磋商文件规定；
(6)谈判响应文件附有采购人不能接受的条件；
(7)谈判文件关键内容未填写或字迹模糊、辨认不清的；
(8）不符合谈判文件中规定的其他实质性要求；
（9）投标（响应）文件制作机器码一致的
初步评审不合格的响应文件，作无效响应文件处理。
[bookmark: _GoBack]第二步谈判、最终报价并进行经济评审（谈判小组将根据实际情况确定谈判报价次数，但报价总次数不超过三次）【本项目为单价方式填报二次或最终报价】
根据河南省公共资源交易中心系统提示的时间内填写报价，各潜在投标人关注系统内提示，未按照在规定的时间内填写报价，由投标供应商自行承担。
谈判小组依照购买谈判文件的次序和各合格的谈判供应商进行第一次谈判，此次谈判主要包括谈判供应商商务、技术、报价等相关内容并要求其进行第二次报价，第二次报价仅作为参考，不对谈判小组以外的任何人公开；经谈判小组商议后，依照购买谈判文件的次序和各合格谈判供应商进行第二次谈判，此次主要针对报价进行谈判，谈判后要求各谈判供应商进行最终报价，该价格包括谈判文件中规定的各项费用，以最终报价为准进行比较。
26.2在各供应商的报价次数符合上述规定后，各谈判供应商的最终报价均超出采购人预算的，谈判小组可以让每个供应商再次报价。直到至少有一家供应商的报价不超出预算价为止。如谈判供应商出现最终报价相同的情况，谈判小组可以让相同报价的谈
判供应商再次报价，直到出现最低报价为止。
27.1谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人。


（八）授予合同


28、合同授予标准
28.1谈判小组将根据谈判结果向采购人推荐成交侯选人；
28.2采购人根据谈判小组的推荐确定最后成交人。
29、采购人保留接受和拒绝任何或所有谈判响应的权利
29.1采购人在授予成交通知书前任何时候都有权接受或拒绝任何谈判响应，以及宣布谈判程序无效或拒绝所有谈判响应的权力，对受影响的谈判供应商不承担任何责任，也无义务将这样的理由通知受影响的谈判供应商。
30、成交通知书
30.1在谈判响应有效期期满之前，采购代理机构将以书面形式通知成交谈判供应
商，并确定其谈判响应已被接受。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。
30.3采购代理机构将在河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）公布成交结果。
30.4成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
30.5成交公告或成交通知书发出后，采购人改变中标结果或者成交单位放弃成交资格的，应依法承担相应的法律责任。
31、采购人授予合同时不得对谈判响应文件做实质性更改
31.1采购人在授予合同时，有权对谈判文件中规定的服务和服务予以增加或减少，增减幅度不超过采购总额的10%，但不得对谈判结果中确定的单价和其他条款和条件作出任何实质性改变。
32、签订合同
32.1成交谈判供应商应按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。谈判文件、成交谈判供应商的谈判响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。
32.2如果成交谈判供应商没有按照第30.1条的规定按时签订合同，采购人和采购
代理机构将有充分理由取消其成交资格，在此情况下采购人和采购代理机构有权将标授予下一个成交候选人，或重新组织谈判。
（九）合同款的支付

33、合同款的支付
33.1按季支付，甲方在每季度第一个月15日之前支付上季度费用。（本项目以中
标单价和实际发生数量为准，据实结算。）

（十）其它

34、保密及注意事项
为加强本次谈判活动的管理和监督，保证谈判严肃有序地进行，特提出以下注意事
项，谈判小组、采购人、谈判供应商及有关工作人员应共同遵守。
34.1谈判工作严格按规定的程序，在谈判小组内部独立进行，谈判双方均不得向 第三方透露谈判的内容。
34.2谈判期间，谈判供应商不得向谈判小组成员或有关工作人员询问正在进行的 谈判情况。
34.3在谈判过程中，谈判小组成员不得与谈判供应商私下交换意见。
34.4谈判工作结束后，所有接触谈判的人员不得将谈判情况扩散出谈判小组之外。
34.5谈判小组不向谈判供应商解释未成交原因，不退还谈判文件。
35、腐败与欺诈行为
在谈判和合同实施期间，要求采购人以及谈判供应商遵守最高的道德标准。为此，特定义如下词汇：
35.1“腐败行为”是指在谈判或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响公职人员工作的行为；
35.2“欺诈行为”是指通过提供伪证影响谈判或合同执行，从而损害采购人利益的行为；也包括谈判供应商之间串通（在提交谈判文件之前或之后），人为地使谈判失去竞争性，从而使采购人无法从自由竞争中获得利益的行为。
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[bookmark: _bookmark3]第三部分合同条款（参考文本）

合同编号：（中标项目编号）

郑州大学政府采购货物合同
（10万元以上模板）

甲方：
乙方：
本合同于    年    月    日由甲乙双方按下述条款签署。

在甲方为获得    （货物简介）货物和伴随服务实施公开招标情况下，乙方参加了公开招标。通过公开招标，甲方接受了乙方以总金额（币种，用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。

一、供货范围及分项价格表（详见附件 1、附件 2）
1.本合同所指设备详见附件1、附件2，此附件是合同中不可分割的部分。
2.总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金等，甲方不再另行支付任何费用。
二、质量及技术规格要求
乙方须按合同要求提供全新设备（包括零部件、附件、备品备件等），设备的质量标准、规格型号、具体配置、数量等符合招标标书要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方投标文件及澄清文件中明确的技术标准。
乙方应在本合同生效后7个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范；并于月日前进驻安装现场；所有设备运送到甲方指定地点后，双方在日内共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由，不得拒绝接收；在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方产品质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供设备不符合合同约定，甲方有权单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担。
三、包装与运输
设备交付使用前发生的所有与设备相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责；设备包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求，对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；在设备交付使用前所发生的所有与设备相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。
四、质保期与售后服务（详见附件 3）
1.所有设备免费质保期为年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。
2.在质保期内，因产品质量造成的问题，供货方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。
3.乙方须提供一年次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。
4.乙方承诺凡设备出现故障，自接到甲方报修电话 1 小时内响应，3 小时内到达现场，24 小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。
5.乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。
6.其它：
五、技术服务
1.乙方向甲方免费提供标准安装调试及人次国内操作培训。
2.乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。
3.软件免费升级和使用。
六、专利权
乙方应保证甲方在使用其所提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期的起诉。
七、免税
1.属于进口产品，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。
2.免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。
3.免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。
八、交货时间、地点与方式
1.乙方于年月日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。
2.乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。
3.安装过程中若发生安全事故由乙方承担。
4.乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。
5.货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。
九、验收方式
1.初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件 4）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。
乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担。
2.正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》【豫财购（2010）24 号】”文件要求，政府采购合同金额 50 万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向学校国有资产管理处提出验收申请，由采购单位领导牵头，会同财务、审计、监察、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，才能支付合同款项。
十、付款方式
1.本合同总价款（大写）为：（小写：￥元）。
2.付款方式：货物验收合格后，经审计后，甲方向乙方支付全部货款的95％即人民币元整（小写：￥元），质保期满后，甲方向乙方支付剩余的全部货款即人民币元整（小写：￥ 元）。
十一、履约担保
乙方向甲方以转账的方式提供合同总额 5%的履约保证金。履约担保金在签订合同前交学校财务处，货物验收合格，正式交付使用后予以退还。
十二、违约责任
乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标总额日千分之五的违约金。甲方无正当理由拒收设备，应向供方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。
甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。
十三、其它
1.组成本合同的文件及解释顺序为：投标书及其附件、本合同及补充条款；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件。
2.双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.本合同共页，一式八份，甲方执四份，乙方执二份，招标公司执二份。
4.本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。
5.合同有效期：本合同双方签字盖章后生效，合同签署之日起至合同内容执行完毕为本合同有效期。

甲方：                                        乙方： 

地址：                                        地址: 

签字代表（或委托代理人）：                     签字代表：

电话：                                        电话：

开户银行：

账号：

合同签署日期：    年    月    日
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附件1：
供货范围及分项价格表	单位：元

	序号
	设备名称
	品牌型号
	制造厂（商）
	原产地（国）
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	是否免税

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：小写：￥元大写：人民币元整




附件 2：

设备技术规格参数、功能描述及配置清单表
	序 号
	设备名称
	具体技术规格参数、功能描述及配置清单描述
	单 位
	数	量

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	...
	
	
	
	





附件 3：


售后服务计划及保障措施

附件4：
郑州大学仪器设备初步验收单
No.          年月日
	使用单位
	
	使用人
	
	合同编号
	

	供货商
	
	合同总金额
	

	设备明细（品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等，不够可另附表）

	序号
	品名
	技术参数
（规格型号）
	生产厂家（产地）
	数量
	单位
	金额

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	实物验收情况
	外观质量（有无残损，程度如何）。



	
	清点数量（主机、配件、型号、规格、产地是否与招投标文件、合同、发票、装箱单的数量相同，若有出入，说明缺件名称、规格、数量、金额）。



	
	仪器设备安装调试及使用人员培训情况（是否完成整套设备安装、有无安装缺陷，使用人员是否经过培训）。


	技术验收情况
	依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标，所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样，性能是否稳定，配件是否齐全，是否有安全隐患，具体说明。

	初步验收情况
	□通过验收□整改后再组织验收

□不通过验收索赔要求□其他结论

	验收小组
成员签字
	
	供货商
授权代表签字
	




附件5：
中标通知书








[bookmark: _bookmark4]第四部分货物需求备注
	序号
	设备名称
	数量
	规格参数

	1
	Zeta 电位和纳米粒度电位仪
备注：核心产品
	1台
	一、技术参数
1、纳米颗粒的粒径测量：
1.1、颗粒粒径测量原理：动态光散射
*1.2粒度测量范围：0.3nm-12 um
*1.3、测量角度：13度，90度。可提供多种测量角度的产品，但必须包括90度。
1.4、测量浓度：1 mg/mL-40%w/v
*1.5、粒径测量最小样品量：≤5μL
*1.6、粒度测量最大粒径：≥12 um
*1.7、粒径测量样品池：使用可抛弃式样品池，避免样品交叉污染和降低仪器的损伤。不能使用固定样品池，避免样品污染样品池造成高额维修成本。
2、Zeta 电位测量
2.1、测量原理：相位分析光散射。
*2.2、Zeta电位测量最小容积：≤20uL。
*2.3、可抛弃式电位样品池：可提供可抛弃式电位样品池，要求电极片在样品池上，可重复利用，也可以使用后抛弃，避免样品间的交叉污染。不可使用固定电极，避免样品污染样品池造成高额维修成本。（提供制造厂商官方网站上该样品池图片截图，并由制造厂商盖章。）
2.4、浓度范围：≥ 30% w/v（使用胆汁酸测量）
2.5、最大样品导电率：≥250mS/cm
2.6、zeta电位范围：≥±600mV
3、分子量测量 
3.1分子量范围：980Da-10MDa 
4、仪器系统 
*4.1、检测器：雪崩光电二极管APD检测器。
*4.2、激光器类型：4 mW He-Ne气体激光器。
4.3、温度控制范围：≥5°C - 115°C
4.4、软件诊断程序：可以评估粒度数据质量问题，并针对如何改进结果提供明确的建议
4.5、提供中文操作指南。
5、配置要求：
5.1、ZETA电位及纳米粒度分析仪主机一台
5.2、标准样品池100只 
5.3、可抛弃型折叠毛细管电位样品池10只
5.4、石英样品池1只

	2
	纯水仪
	1台
	一、技术参数：
1.进水要求：自来水，并且进水水质实时监控，延长滤芯和纯化柱使用寿命。
2.产水要求：同时生产纯水和超纯水两种水质的出水口
3.纯水产水电阻率：10-15 MΩ-cm@25℃，超纯水产水电阻率：18.2 MΩ-cm @25℃
4.TOC水平：<5ppb, 微生物<0.01cfu/ml，颗粒<0.2微米
5.纯水产水量：≥16升/小时, 超纯水产水流速：0-1升/分钟连续可调
6.内置185/254nm双波长UV灯,不仅可以将有机物降到极低水平，而且同样可将微生物及其代谢产品将至极低水平
7.漏液监控，发生漏水时自动关闭系统；耗材更换提示等功能；水箱液位实时显示
8.配备60L循环水箱，离子交换柱和储水箱在内的循环通路，保证时刻提供高品质纯水
9. 0.1μm终端过滤器
10.要求有RS232接口可与计算机或专用打印机相联
11.配置：预处理系统1套；主机1台，包括：ROModule/反渗透系统，DI/去离子纯化柱，185/254nmUVlamp/双波长紫外灯，UF/内置超滤，Sterile Overflow for Tank/纯水箱溢流模块，CO2 Absorber + sterile filter, 0.2μm, for Tank/纯水箱专用二氧化碳和细菌颗粒空气滤器，60升循环水箱。

	3
	电热恒温鼓风干燥箱
	




1台
	一、技术参数：
*1.显示方式：LCD 
2.环境温度要求： 5～35℃
3.温度控制范围（℃）： 环境温度＋5～200 
4.温控分辨精度（℃）：0.1 
*5.温度波动度（℃）： ≤±1 
*6.温度均匀度（%）： ≤2.5(最高工作温度时) 
7.容量（L）：≥600
8.搁板数量（块）： 2(最多4) 
9.内腔尺寸（mm）：≥800*760*1000 
10.功率（W）：≤3000

	4
	鼓风干燥箱
	





2台
	一、技术参数：
1.送风方式：背部水平吹风
2.显示方式：LED
3.环境温度要求：5～35℃
4.温度控制范围（℃）：环境温度＋5～300
5.温控分辨精度（℃）：0.1
6.温度波动度（℃）：≤±1
7.温度均匀度（%）：≤±2.5(最高工作温度时)
8.容量（L）：≥80
9.搁板数量（块）：2(最多4)
10.内腔尺寸（mm）：≥370*360*550
11.功率（W）：≤2100

	

5
	


真空干燥箱
	


2台
	一、技术参数
1、控温范围：RT+10-200℃
2、温度分辨率：0.1℃
3、温度波动：±1℃
4、消耗功率：＜1400W
5、真空度：<133pa
6、工作室尺寸：415×370×345mm
7、隔板：2块
8、材质： 要求1Gr18Ni9Ti

	6
	恒温振荡器
	








2台
	一、技术参数：
1、显示方式：液晶显示屏
2、对流方式：强制对流式
3、振荡方式：回旋振荡式
4、驱动方式：单维多振幅
5、环境温度要求（℃）：15～35
6、温度控制范围（℃）：4～60
7、温度分辨精度（℃）：0.1
8、温度波动度（℃）：≤±0.5
9、温度均匀度（℃）：≤±1（37℃时）
10、回旋频率范围（r/min）：30～400
11、回旋频率精度（r/min）：±1
*12、摇板振荡幅度（mm）Φ0～50无级可调（可提供专利技术文件） 
13、定时范围（h）：0～9999
14、摇板尺寸（mm）：≥400*370
15、摇板数量（块）：1
16、容积（L）：≥60
*17、最大容量（ml*支）：50ml*28支、100ml*28支、250ml*17支

	7
	钟罩式冻干机
	







1台
	一、技术参数
1、板层有效面积：≥0.12m2
2、有效板层尺寸：≥Φ200mm
3、板层数目：4层
4、物料盘数量：4个
5、板层间距：≥70 mm
6、冷阱最低温度：≤ -56℃（空载），可选≤ -80℃（空载）
7、系统极限真空度：≤ 5Pa 
8、装机功率：冷阱温度-56℃：970W，冷阱温度-80℃：1300W
9、主机尺寸：冷阱温度-56℃：615*450*370mm
10、干燥室尺寸：φ260*430mm
11、冷阱直径：φ215mm
12、冷阱深度：140mm
13、噪声：≤ 80dB
14、表面粗糙度：Ra ≤ 0.6 μm
15、板层平整度：≤ ±0.5mm / m
16、冷阱材料：要求AISI 304不锈钢
17、冷阱凝冰量：3-4kg
18、冷冻机：Secop压缩机制冷剂： 要求环保制冷剂
19、冷冻机数量：冷阱温度-56℃：1台
20、冻干箱抽空速率：大气压→10 Pa ≤30分钟（干燥条件下）
21、系统最高真空：≤ 5Pa
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	紫外分光光度计
备注：核心产品
	
















1台
	一、技术指标： 
1．工作环境：
1.1使用温度范围：15℃- 35℃
1.2使用湿度范围：45% -80%(30℃以上时，应在70%以下) 
2．技术参数：
2.1波长范围： 190nm—900nm
2.2波长准确度：±0.3nm ( 开机自动校准)
2.3波长重复性：≤0.1nm
*2.4光谱带宽： 0.1- 5.0nm连续可调（以0.1nm为间隔）
*2.5杂散光：≤0.010%T
2.6光度准确度：±0.002Abs（0 ~ 0.5Abs）; ±0.004bs（0.5 ~ 1.0Abs）；±0.3%T(0 ~ 100%T)
2.7光度重复性： 0.001Abs(0 ~ 0.5Abs); 0.002Abs(0.5 ~ 1.0Abs); ≤0.1%T
2.8 基线平直度：±0.001Abs
2.9基线漂移： 0.0004Abs/h(500nm,0Abs 预热后)
*2.10光学系统：实时双光束检测 
2.11检测器：进口光电倍增管检测器
2.12分光系统：进口全息光栅。
*2.13可升级配置X、Y、Z轴三维直角坐标式紫外自动进样器，可支持54个样品连续进样。
2.14可配置自动八联池架
3．数据处理：
3.1软件功能
3.1.1使用控制软件能够实现多模式同时显示,测量方式切换瞬间完成。
3.1.2具有定量分析；光谱扫描；时间扫描（1-10个波长处的吸光度或透过率的时间扫描并可进行各种数据处理，如峰值检出，谱线微分，谱线运算等）；DNA/蛋白质测量及处理软件,可进行峰值检出,导数光谱,谱图运算等。
*3.1.3具有三维图谱功能，可实现多条光谱组合显示为三维谱图，可对三维图谱进行光照、着色、分层等效果处理。（提供彩页证明）
3.1.4符合GLP规范，具有多用户管理、日志记录功能、质量控制功能、报告输出功能
3.2通讯及传输：
3.2.1 USB通讯接口/RS232接口
3.2.2工作站可升级支持远程数据传输，可选择GPRS、WIFI、3G等多种方式数据传输，采用Web Services 方式进行数据交换
4. 服务要求：
*4.1仪器生产厂家在河南设有经过政府机构认证备案的专业售后服务机构（提供备案证明），提供厂家详细的售后服务承诺书、服务工程师名单、电话、地址等；
二、配置要求：
1、双光束紫外可见分光光度计主机一台
2、操作软件一套
3、长样品池架一套
4、10mm石英比色皿一对
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	分析天平
	






2台
	一、技术参数
1.1、校准方式：自动内部校准
1.2、精度：±0.1mg
1.3、称量范围：≥220g              
1.4、重复性：0.1mg
1.5、线性：0.2mg
1.6、平均响应时间：3S
1.7、秤盘：≥80mm
*1.8、装载铝整体质量传感器“Uni Bloc”，其均一构造可以抑制因风对流而产生的影响，极大的提高抗冲击性
1.9、GLP/GMP/ISO校准记录，通过打印机，校准记录可以自动打印输出。时间、日期可以打印输出，符合GLP/GMP/ISO要求
*1.10、 Windows直通视窗功能，可将天平的测定结果直接传输到Windows应用程序上，无需安装任何软件。简单的设置和只需电缆连接即可。
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	电子天平
	



1台
	一、技术参数：
1、直流适配器：输入：220VAC/50HZ，输出：7.5VDC@800mA
2、波特率选择：300、600、1200、2400、4800、9600
3、环境温度：4-44℃
4、量程范围：0-5000g
5、精度：±0.01g
6、秤盘尺寸：≥160mm
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	恒温水浴搅拌系统
	

5套
	一、搅拌器技术参数
1、最大搅拌量：≥ 20L
2、电压 [VAC]：100-240
3、频率：50/60 Hz
4、转速范围：50-2200 rpm
5、转速显示分辨率：±1 rpm
6、最大扭矩：≥40 N.cm
7、最大粘度：≥10000 mPas
8、钻夹头夹持直径范围：0.5-10 mm
二、数显恒温油浴锅
1、控温范围：室温～300℃
2、工作槽尺寸（mm）：≥16×16×13CM
3、总功率：≤300W
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	pH计
	








3台
	一、技术参数：
1、测量范围：pH-2.00~16.00 
mV：-2000~.2000 mV 
温度：-5 °C~105 °C  
2、分辨率：pH: 0.01 pH 
mV：1 mV
温度：0.1°C
3、精度：pH：± 0.01 pH
mV：±  1 mV
温度：± 0.3°C
*4、校准：最多5点，4组预定义缓冲液组
5、自动校正、自动识别缓冲液,自动终点锁定, 自动温度补偿，电极状态显示，随时提醒电极使用情况。
*6、要求可存200组数据。
*7、RS232数据接口，可连接打印机和电脑。
8、 终点模式：自动，手动选择.
9、 配置：主机，LE438电极，电极支架，袋装缓冲液
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	气氛箱式炉
	





2台
	一、技术参数：
1.1、功率：≤9 KW
1.2、炉膛尺寸（mm)：300X250X250（DXWXH）
1.3、电源电压:380V
1.4、加热元件：要求1800型硅钼棒
1.5、控制方式：40段程序控温
1.6、炉膛材料：要求1800 型氧化铝多晶体纤维
1.7、升温速率：≤ 10 ℃/Min
1.8、控制精度：±1 ℃
1.9、最高温度：≥1600 ℃
1.10、表面温度：小于35 ℃
二、配件：
2.1、硅钼棒2 根
2.2、炉门砖：1 块
2.3、高温手套：1付
2.4、坩埚钳： 1把
2.5、氧化铝垫砖：1 块
2.6、微压表： 1 块
2.7、流量计： 1 个
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	管式炉
	










1台
	一、技术参数
1.1、炉管尺寸：Dia 80 X1000 mm；
1.2、加热元件：要求1800型硅钼棒；
1.3、控制方式：40段程序控温；
1.4、炉膛材料：氧化铝多晶体纤维（氧化铝含量95%以上）；
1.5、控制精度：± 1 ℃
1.6、最高温度：≥1700 ℃；
1.7、额定温度：≥1550 ℃；
1.8、加热段长度：≥260 mm；
1.9、升温速率：≤ 10 ℃/ Min；
1.10、推荐升温速率：5 ℃/ Min；
1.11、表面温度：≤35℃。
二、配置：
2.1、99刚玉炉管：1根
2.2、不锈钢法兰：1 套
2.3、阀门：2 个
2.4、压力表：1个
2.5、炉钩：1 个
2.6、硅钼棒：2根
2.7、浮子流量计： 1个
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	管式炉
	






1台
	一、技术参数：
1.1、炉管尺寸：Dia 100*1000 mm；
1.2、加热元件：硅碳棒；
1.3、控制方式： 40段程序控温；
1.4、炉膛材料：氧化铝多晶体纤维（氧化铝含量95%以上）；
1.5、控制精度：±1 ℃
1.6、最高温度：≥1400 ℃；
1.7、额定温度：≥1350 ℃；
1.8、升温速率：≤ 10 ℃/ Min；
1.9、表面温度： ≤35℃；
1.10、加热段长度：≥260mm
二、配置：
2.1、99刚玉炉管：1 根
2.2、不锈钢法兰：1 套
2.3、阀门：2 个
2.4、压力表：1个
2.5、气嘴：2 个
2.6、硅碳棒：2根
2.7、浮子流量计：1个
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	行星式球磨机
	










1套
	一、技术参数：
1、规格：2 L
2、传动方式：齿轮传动
3、工作方式：两个或四个球磨罐同时工作
4、最大装样量：球磨罐容积的三分之二
5、进料粒度：土壤料≤10mm ,其他料≤3mm
6、出料粒度：最小可达0.1um
7、转速比（公转：自转）：2L：0～580转/分
8、运行模式：球磨机由变频器控制共有五种运行模式：
A、单向运行，不定时停机；
B、单向运行，定时停机；
C、正、反向交替运行，定时停机；
D、单向间隔运行，定时停机；
E、正、反向交替间隔运行，定时停机
9、调速方式：变频调速0～50Hz，分辨率1Hz，本机限速0～45Hz
10、控制方式：变频无级调速、程控控制，随时手动调节、1～999分钟定时运行，1～300分钟定时正反转，1～999分钟定时间隔运行，0～100次重启动运行
11、最大连续工作时间（满负荷）：72小时
二、配置：
2.1、主机
2.2、球磨罐材质：不锈钢、玛瑙各一套
2.3、球磨罐规格：250ml/个，4个
2.4、磨球材质:不锈钢一套，玛瑙一套
2.5、磨球规格：Φ6，Φ10，Φ20
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反应釜
备注：核心产品
	









2台
	一、技术参数：
1.1、容积：100ML
1.2、长径比：1:2.8
1.3、切力值：85N
1.4、釜头摆臂移动式180度，且有定位锁定位，软轴磁耦驱动搅拌。
1.5、釜盖、釜体材质、内部构件均要求为：702合金材质,全部结构均要求为整块金属材料，不得有任何焊点、焊缝。
1.6、25#搅拌驱动器，材质要求：702合金, 带轴和搅拌桨，推进桨式翻料65度下切，702合金材质，无级调速，最高转速 0-1200 转/分钟,最大搅拌力矩不低于30N/cm，能够有效搅拌的物料最大粘度≥10000mPas。搅拌桨要求采用推进式，采用螺纹可替换式连接，后期可按需更换不同形式的搅拌桨。动力要求采用低压直流无刷电机驱动，工作电压不高于36V安全电压，电机工作过程中不得产生任何火花。
1.7、工作压力/温度：10Mpa，300℃ 
1.8、釜盖要求：
1.8.1、 0-16Mpa 量程压力表和 12.5Mpa 安全防爆膜,配备精度不低于±1.5%的无油压力表，不锈钢机芯为带Teflon涂层的扇齿和齿轴。1/4 NPT径向连接，±0.5%的精度，安全阀，内通径为3.6mm，工作温度为-23℃至148℃，调解式阀帽盖
1.8.2、要求702合金材质热电偶套管和 K 型热电偶，用于反应温度测定。
1.8.3. 液体采样阀要求 316L 材质和合金702材质探底管相连，用于进气、进液和带压下取液体物料，阀座的最大泄漏率为≤0.1标准cm3/min。壳体测试要求根据检漏液无可探测出的泄露。
1.8.4、气体释放阀要求 316L 材质，用于排空反应釜内的气体，释放压力。
1.8.5.气体进样阀要求 316L 材质，V型阀杆，316L条形手柄，整体式阀帽针阀均在3000psig下的氮气进行过测试。阀座的最大泄漏率为≤0.1标准cm3/min。壳体测试要求根据检漏液无可探测出的泄露。
1.9、搅拌转速控制和 PID 程序温控器。
1.10、封闭不锈钢加热炉，加热功率 1.2KW 。
1.11、液晶屏控制系统：搅拌转速控制和 PID 程序温控器，双向通讯电缆，实现温度、转数控制，工作时间，自整定校准；V1.06反应系统AI系列控温仪表，测温探头精度不低于±0.5%，控温波动度小于±0.5%。可编程程序段数≥20段，并具有温度准备、程序保持、程序自停、程序跳转的功能，可自主设定报警温度、报警压力，超温超压自动断电保护，可实现实验数据保留、生产温度。
a.温度数字显示，并带超高温自动切断加热源，声光报警保护模块；
b.压力指针式双量程显示，并带超高压保护模块；可自主设定报警压力，超压自动断电保护；
c. MCM模块，转数控制和TDM模块，数据显示模块；
d. ETLM模块定时工作时间模式：分为恒温定时与工作定时两种模式；
e. MTM模块定值模式；
f. 电源配置:200 - 240 V /AC，50 - 60 Hz；
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乳化机
	


1台
	一、技术参数
1、操作方式：点动、连续作业
2、刀头处理量范围：50-1500ml
3、设备总处理量范围：0.2-7000ml
4、最大处理粘度：≥8000CP
5、转速范围：10000-28000rpm
6、配置工作头数量：1根
7、允许环境温度：5-40℃
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	多级区横流矿化冶金实验室微型反应装置

	













1套
	一、主要技术参数
该装置主要包括预处理区、药剂矿化区、气泡矿化区，可实现溶解态物质矿化富集分离。
（1）设备横向放置，长度：80-120cm, 高度：8-20cm
（2）水体流动方式：经折流板横向流动
（3）折流板数量：≥3
（4）搅拌速度：≥200 r/min
（5）充气速率：≥10L/h
（5）处理量：≥10L/h
（6）分离区面积：≥0.08 m2
（7）停留时间：10-30 min
（8）折流板间设有排液阀，便于设备清洗和废液排出。
二、装置主要配件：
（1）进料管：≥20 cm
（2）出料管：≥30cm
（3）排液阀：≥2个
（4）废液管：≥1m
（5）滤网
三、参照以上参数、功能及场地限制，提供经与采购人沟通后可实现制造的平面设计图纸，否则视为整体参数不响应无法制造。
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郑州大学化工学院关键金属矿化样品制备与矿相转化系统配套装置采购项目（二次）







谈判响应文件




项目编号：







谈判供应商：（盖章）

谈判供应商代表签字：（签字）	年月日


 (
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目录

（根据投标响应文件自拟）

 (
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一、谈判响应书
致：
我们收到了【项目名称】、【项目编号】采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的谈判活动并按要求提交谈判响应文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:
1、愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供采购文件规定的全部货物和服务，首次总报价为：（大写）元，￥（小写）：元。
2、谈判响应文件有效期：60日，如果被确定为成交供应商，有效期延长至合同终止日止。
3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按竞争性谈判文件要求完成该项目。
4、我们已经详细审查了全部竞争性谈判文件，包括竞争性文件的澄清、修改和补充通知等文件（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权利。
5、我方同意按照竞争性谈判文件的要求，向贵单位递交承诺函。
6、我公司完全理解采购人不一定接受最低价的谈判响应或收到的任何谈判响应。
7、我们愿提供竞争性谈判文件中要求的所有文件资料，我公司同意提供按照采购人可能要求的与其竞争性谈判采购响应有关的一切数据或资料。并保证所有资料真实、合法、有效。
8、与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、集中采购机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。
9、我们愿按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。
地址：
联系人：
联系方式：


供应商（企业电子签章）：
法定代表人或授权代表（个人电子签章或签字）：
日期：年月日
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二、谈判报价一览表

项目名称:
采购编号:

	供应商名称
	

	报价（大写）
		元

	报价（小写）
		元

	供货期
	

	质保期
	

	质量要求
	

	有效期
	

	其他声明
	



供应商（企业电子签章）：
法定代表人或授权代表（个人电子签章或签字）：
日期：年月日

注：1、如交易系统内开标一览表与谈判文件不一致，制作谈判响应文件时以本表为准，
系统内开标一览表仅作为本项目开标用。
2、本项目采用单价采购，首次、二次或最终报价，均以单价的形式填报（垃圾需外运，垃圾清运费用包含人工费、机械费、管理费、复测测量费、材料费、利润和税金、以及相关关系协调费、罚款、风险因素等产生的相关费用）。


 (
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三、投标人资格证明文件
河南省伟信招标管理咨询有限公司
关于贵方谈判编号：豫财竞谈-2021-78参与谈判，本签字人愿意参加参与谈判，提供“采购项目及技术要求一览表”中规定的服务及服务，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。
1、我方工商营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件（加盖有效印章）或统一社会信用代码证复印件（加盖有效印章）；
2、法定代表人授权书；
3、法定代表人、授权代表身份证；
4、财务状况报告（提供2020年度经审计的财务状况报告或其基本开户银行出具的资信证明）；具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供自2021年以来，最 近三个月任意一个月，可以是银行扣款回单或税局开具的凭据）；
5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关承诺）。
6、信用信息查询（供应商于投标截止时间前三日内通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，并保存网站查询结果截图，附于投标文件内。）
7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有《政府采购法实施条例》 第十九条规定的重大违法记录的书面声明；
8、采购项目要求中必需的其它资料；
9、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。


说明：资格证明文件缺少或提供的材料不符合招标文件要求将导致其投标被拒绝。


供应商（企业电子签章）：
法定代表人或授权代表（个人电子签章或签字）：
日期：年月日

 (
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3.1营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件（加盖有效印章）或
统一社会信用代码证复印件（加盖有效印章）；
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3.2法定代表人授权书



本授权书声明：注册于（注册地址）的公司的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就谈判编号：豫财竞谈-2021-78项目的参与谈判及合同的执行、完成和售后服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。


附件：法定代表人、授权代表身份证正反面


供应商（盖章）：


法定代表人（签字或盖章）：


授权代表（签字或盖章）：
日期：年月日
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3.3财务状况报告（提供2020年度经审计的完整的财务报告（应当符合财政部和中国注册会计师协会的规定）或其基本开户银行（需附开户许可证）出具的资信证明）；具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供自2021年以来，最近三个月任意
一个月，可以是银行扣款回单或税局开具的凭据）；
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3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关承诺）
（格式自拟）
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3.5信用信息查询（供应商于投标截止时间前三日内通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，
并保存网站查询结果截图，附于投标文件内。）
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3.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有《政府采购法实施条例》第十九条规定的重大违法记录的书面声明



本公司郑重声明，本公司在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有《政府 采购法实施条例》第十九条规定的重大违法记录。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依政府采购相关法律法规承担相应责任。



供应商（企业电子签章）：
法定代表人或授权代表（个人电子签章或签字）：
年月日
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3.7其他资格条件

（如有）
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四、投标人基本情况



（1）企业名称：
（2）企业性质：
（3）企业地址：电传/传真/电话号码：
（4）成立和/或注册日期：注册资金：
（5）企业法人姓名：
办公电话：手机：
（6）有关开户银行的名称和地址：
（7）其他情况：
兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。



供应商（企业电子签章）：

法定代表人或授权代表（个人电子签章或签字）：

日期：年月日

 (
第 
50
 页 共 
53
 页
)36


五、货物要求偏差表


	内容名称或
条款号
	
谈判文件要求
	
响应文件偏差
	
偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



（后附证明材料：如有）


供应商（企业电子签章）：
法定代表人或授权代表（个人电子签章或签字）：
日期：年月日
注：
1.本表货物按照招标文件第四部分中的需求顺序一一对应；
2.投标文件此偏差表中出现（例如：“要求投标人”、“要求不大于或不小于”、“投标人须出具、投标人提供…”）等类似字、词，有可能被评标委员会视为照抄复制
招标文件。
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六、商务条款偏差一览表



	包号
	序号
	项目
	招标文件要求
	投标文件响应
	是否偏离
	备注

	
	1
	服务期
	
	
	
	

	
	2
	付款方式
	
	
	
	

	
	3
	服务地点
	
	
	
	

	
	4
	谈判有效期
	
	
	
	

	
	5
	其它
	
	
	
	



法定代表人或被授权人（签字或盖章或电子签章）：
供应商名称（公章或电子签章）：
日期：
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七、本项目管理人员简历表

项目名称：
项目编号：

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	相关经验、年限
	

	资格证书名称、编号
	
	
	

	目前在任或往期服务的业绩情况

	采购人
	类似项目名称
	项目规模
	所任职务
	起止时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商（企业电子签章）：
法定代表人或授权代表（个人电子签章或签字）：
日期：年月日
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九、投标人反商业贿赂承诺书（固定格式）

我公司承诺：

在政府采购（招标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：                    1.公平竞争参加本次招标活动。2.杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、
评审专家及其亲属提供礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
3.若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员自愿接受按照国家法律、法规等有关规定给予的处罚。

投标单位（公章或企业电子签章）：
法人代表人（个人电子签章、签字或盖章）：
被授权代表（签字）：
日期：

*注：各投标人无此承诺书者，按无效投标处理。
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十一、其他资料
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